臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-1

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大甲區 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 地號 | 福安段1036地號 | 福安段1016地號 | 福安段1121、1122、1124、1125地號 | 福安段1221地號 | 福安段1222地號 | 順帆段448地號 |
| 採樣日期 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 26.8 | 24.7 | 20.1 | 23.4 | 31.9 | 31.9 | 45 | 36.1 | 42.5 | 31 | 39.3 | 34.1 | 43.6 | 46 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 40.4 | 41.9 | 32.2 | 37.6 | 57.7 | 57.3 | 65.7 | 49.3 | 66.9 | 55.3 | 65.7 | 61.2 | 67.1 | 67.6 |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | <0.67 | <0.67 | 0.71 | 0.84 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 30 | 29.6 | 110 | 126 | 32.5 | 34.6 | 41.5 | 35.4 | 43.3 | 36.5 | 41.2 | 40.8 | 47.3 | 44.1 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | **299** | **276** | **390** | **519** | **351** | **337** | **451** | **266** | **517** | **375** | **479** | **448** | **596** | **586** |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | 67.4 | 65.2 | 35.3 | 41.1 | 74.2 | 72.5 | 77.5 | 55.2 | 88.5 | 66 | 81.6 | 79 | 108 | 101 |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-2

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 后里區 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 地號 | 墩北段361、362、363地號 | 墩北段339地號 | 墩北段338地號 | 墩北段384地號 | 墩北段368地號 | 墩北段582地號 | 墩北段556地號 | 墩北段500地號 | 墩北段588、588-4地號 | 墩北段489地號 | 墩北段817地號 |
| 採樣日期 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 | 2014/9/10 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 25.5 | 29.9 | 21.5 | 12.2 | 11.3 | 18 | 27.5 | 20.8 | 18 | 18 | 16.1 | 24.8 | 14.8 | 32.6 | 25.5 | 17.7 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 46.2 | 40.5 | 36.5 | 22.7 | 23.3 | 23.5 | 31.4 | 26.7 | 24.6 | 23.5 | 24.4 | 28.4 | 22.9 | 50.5 | 32.3 | 26.4 |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | 1.21 | 1.27 | 1.73 | **2.66** | **2.46** | **3.88** | **2.84** | **3.97** | **2.82** | **4.18** | **3.35** | 2.11 | **4.57** | 0.99 | **3.31** | **2.68** |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 52.8 | 58.1 | 46.4 | 29.7 | 29.7 | 41.5 | 47.7 | 49.4 | 37.7 | 41.1 | 35.8 | 50.5 | 46.3 | 99.6 | 52.6 | 40.4 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | **331** | **332** | **268** | 173 | 151 | 241 | **344** | 252 | 201 | 242 | 210 | **284** | 220 | **338** | **377** | **269** |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | 21.8 | 22.6 | 21.4 | 19 | 18.3 | 19 | 21.9 | 18.3 | 16.2 | 15.2 | 14.8 | 19.1 | 15.6 | 21.2 | 21.9 | 17.3 |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-3

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大里區 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 地號 | 國中段398、400、429及大突寮253、253-1 | 大突寮段252-8 | 詹厝園段50(部分) | 詹厝園段50-2 | 詹厝園段50(部分) | 詹厝園段47-1 | 詹厝園段48 | 詹厝園段39-1 |
| 採樣日期 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | **143** | 75.4 | 44 | 45.8 | 33.4 | 46.4 | 31.9 | 59 | 41.5 | 51.4 | 39.1 | 66.8 | 61 | 37 | 29.6 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 103 | **247** | 163 | 156 | 133 | 160 | 121 | 173 | 140 | 164 | 152 | **188** | **182** | 137 | 124 |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | <0.67 | <0.67 | <0.67 | **3.24** | 2.09 | <0.67 | ND | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 25.8 | 21.2 | 27.7 | 20 | 28.8 | 25 | 25.4 | 22.3 | 31.9 | 32.7 | 24.6 | 23 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 116 | **272** | 188 | 206 | 135 | 231 | 119 | **274** | 166 | 223 | 170 | **284** | **260** | 181 | 143 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | 747 | **150** | **143** | **142** | **130** | **150** | 120 | **144** | **142** | **164** | **158** | **147** | **164** | **151** | **167** |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-4

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大里區 |
| 編號 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 地號 | 詹厝園段38、39-1 | 詹厝園段38(部分)(坵塊3) | 詹厝園段38(部分)(坵塊1) | 詹厝園段30-5 | 詹厝園段85-2、84-2、83-6 | 詹厝園段85-2、84-2、83-6 | 詹厝園段36 | 中興段502 | 詹厝園段134-2 |
| 採樣日期 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 34.5 | 29.4 | 61.5 | 37.2 | 61 | 61.7 | 40.6 | 25.5 | 47.8 | 46.1 | 34.4 | 43.5 | **153** | **165** | 37 | 22.9 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 119 | 113 | **192** | 131 | **191** | **192** | 138 | 99.3 | 160 | 173 | 139 | 154 | 118 | 107 | 130 | 104 |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | ND | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 25.4 | 23.4 | 28.1 | 24.2 | 29.2 | 28 | 24.2 | 19.7 | 23.1 | 20.5 | 21.3 | 26 | 27.4 | 25.6 | 27 | 20.1 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 176 | 136 | 255 | 138 | 251 | 206 | 196 | 119 | 179 | 132 | 114 | 175 | 165 | 146 | 171 | 101 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | **139** | **141** | **191** | **157** | **159** | **162** | **168** | **131** | **161** | **173** | **148** | **133** | 95.4 | 84.6 | **153** | **139** |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-5

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大里區 |
| 編號 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 地號 | 詹厝園段134-3 | 詹厝園段133、168 | 詹厝園段234-9 | 詹厝園段235 | 詹厝園段223-2 | 詹厝園段234 | 詹厝園段116-5 | 詹厝園段117、117-3、117-4 | 詹厝園段223 | 詹厝園段222 | 詹厝園段205-3 | 詹厝園段205-6 |
| 採樣日期 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 39.9 | 49 | 39 | 49.2 | 43.4 | 39.7 | 31.8 | 48.2 | 71.4 | 54.1 | 56.6 | 50.9 | 43.8 | 42.2 | 41 | 55.3 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 137 | **180** | 124 | 154 | 145 | 120 | 102 | 152 | **217** | **197** | 171 | 163 | 140 | 137 | 131 | **187** |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | ND | <0.67 | <0.67 |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 24.2 | 25.6 | 23.5 | 23.4 | 25.6 | 16.5 | 19.1 | 25.6 | 32.2 | 25.2 | 21.2 | 22 | 20.5 | 17.5 | 17.5 | 22.6 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 172 | 195 | 172 | 211 | 159 | 121 | 98 | 225 | **322** | 216 | 133 | 134 | 109 | 99.5 | 85.9 | 149 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | **162** | **157** | **149** | **148** | **142** | **152** | **156** | **146** | **190** | **199** | **172** | **165** | **133** | **147** | **153** | **150** |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-6

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大里區 |
| 編號 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 地號 | 詹厝園段205-4 | 詹厝園段205-8 | 詹厝園段204、204-1 | 詹厝園段206-2(部分)(坵塊2) | 詹厝園段207-1(部分) | 詹厝園段206-2(部分)(坵塊1) | 詹厝園段208-2、238 | 詹厝園段237、209 | 詹厝園段209(部分)(坵塊1) |
| 採樣日期 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 53.2 | 38.6 | 55.7 | 48.5 | 54.4 | 40.4 | 40.1 | 48 | 47.1 | 56.8 | 50.8 | 46.9 | 48.9 | 46.9 | 41.8 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 168 | 129 | 134 | 134 | 174 | 144 | 138 | **175** | 172 | **186** | 172 | 149 | 154 | 152 | 134 |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | <0.67 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 19.7 | 18.2 | 23.4 | 22.2 | 20.4 | 18.9 | 15.4 | 16.5 | 16.2 | 18.5 | 17 | 15.4 | 15.8 | 16.6 | 15.8 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 108 | 99.6 | 162 | 113 | 135 | 86.8 | 82.3 | 99 | 97.1 | 138 | 117 | 117 | 96 | 130 | 95.3 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | **141** | **145** | **149** | **152** | **165** | **135** | **130** | **142** | **130** | **161** | **168** | **133** | **140** | **135** | **131** |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-7

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大里區 |
| 編號 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 地號 | 詹厝園段201-1 | 詹厝園段202-1 | 中興段703 | 詹厝園段166-1、165-6、170-5、166-2 | 詹厝園段175 | 詹厝園段176-62 | 詹厝園段176-80 | 詹厝園段176-60 | 詹厝園段176-71(部分)(坵塊1) | 詹厝園段176-17 |
| 採樣日期 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 69.8 | 57.4 | 47.4 | **130** | **121** | 73.3 | 55.5 | 46.1 | 84.3 | 50.4 | 56.7 | 66 | 50.3 | 82.4 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 170 | 159 | 162 | 141 | 124 | **182** | **182** | 153 | **228** | 168 | 162 | **196** | **179** | **238** |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | <0.67 | ND | ND | <0.67 | ND | ND | ND | ND | <0.67 |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 21.1 | 22.9 | 20.8 | 19.1 | 17.6 | 20.3 | 18.4 | 18.4 | 21.1 | 18 | 18.8 | 19.9 | 19.2 | 21.6 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 154 | 151 | 117 | 220 | 158 | 122 | 136 | 105 | 154 | 93.1 | 121 | 137 | 111 | 228 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | **149** | **148** | **148** | 76.4 | 113 | **141** | **166** | **141** | **172** | **145** | **134** | **156** | **158** | **160** |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-8

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大里區 |
| 編號 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 |
| 地號 | 詹厝園段176-139、176-140 | 詹厝園段176-139(部分)(坵塊2) | 詹厝園段176-108 | 詹厝園段196-1 | 詹厝園段176-53 | 詹厝園段176-52(部分) | 詹厝園段176-50 | 詹厝園段176-21(部分) | 詹厝園段176-1(部分)(坵塊1) |
| 採樣日期 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/12 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 |  |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 39.4 | 34.8 | 61.6 | 36.6 | 115 | 64.2 | 57 | 31.1 | 51.2 | 69 | 58 | 55.9 | 46.8 | 33.1 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 156 | 161 | **213** | 167 | **187** | **197** | **175** | 119 | 173 | **220** | **196** | **188** | 162 | 127 |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | <0.67 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 15.4 | 14.2 | 20 | 17 | 31.3 | 17.3 | 20.5 | 17.7 | 18.1 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | 15.4 | 15 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 99.5 | 78.4 | 171 | 91.9 | 215 | 114 | 172 | 100 | 143 | 143 | 98.5 | 95 | 113 | 97.3 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | **146** | **132** | **183** | **167** | 115 | **150** | **166** | **158** | **138** | **158** | 119 | 117 | **146** | **145** |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-9

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大里區 |
| 編號 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 地號 | 詹厝園段176-1(部分)(坵塊2) | 詹厝園段176-7 | 詹厝園段176-31 | 詹厝園段199-1、200 | 詹厝園段256-32 | 詹厝園段256-13、256-33 | 詹厝園段267 | 詹厝園段249-6、249-13 |
| 採樣日期 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 50.2 | 45.7 | 95 | 51.7 | 36.4 | 30 | 48.8 | 32 | 56.1 | 36.2 | 43.4 | 34.5 | 42.9 | 49.3 | 27.1 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | **182** | 173 | 127 | 148 | 123 | 108 | 147 | 104 | 169 | 118 | 136 | 125 | 138 | 148 | 85.4 |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | ND | ND | <0.67 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.67 | ND | ND |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 16.5 | 16.9 | 29.7 | 19.2 | 13.4 | 14.2 | 18.4 | 17.3 | 19.2 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 16.1 | 19.7 | 15.1 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 111 | 104 | **285** | 122 | 88.3 | 79.3 | 122 | 83 | 120 | 87.8 | 117 | 89.8 | 121 | 151 | 75.9 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | **168** | **153** | **194** | **142** | **139** | **143** | **148** | 108 | **168** | **138** | **136** | **136** | **134** | **149** | 106 |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-10

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 大里區 |
| 編號 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 地號 | 詹厝園段241-5 | 詹厝園段256-55 | 詹厝園段255-1、255-3 | 詹厝園段176-42、176-128 | 詹厝園段176-42(部分)(坵塊1) | 詹厝園段176-42(部分)(坵塊2) |
| 採樣日期 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 81.7 | 85.7 | 58.4 | 86.6 | 41.3 | 66.4 | 41.3 | 70.9 | 35.2 | 59.5 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | **190** | **231** | 165 | **222** | 129 | 172 | 129 | 172 | 92.8 | 157 |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | <0.67 | <0.67 | ND | <0.67 | ND | ND | ND | <0.67 | ND | ND |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 24.2 | 22.8 | 14.3 | 21.6 | 15.8 | 19.3 | 12.1 | 20.5 | 14 | 18.2 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 204 | 243 | 121 | **274** | 96.4 | 167 | 66.4 | 229 | 88 | 156 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | **150** | **173** | **134** | **167** | 124 | **137** | 68.4 | **133** | 81 | **130** |

臺中市政府環境保護局103年執行農地土壤檢測結果超過監測標準統計表-11

|  |  |
| --- | --- |
| 區域 | 霧峰區 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 地號 | 吳厝段43-85 | 吳厝段43-57(部分)(坵塊2) | 吳厝段43-81 | 吳厝段43-25、43-209、43-210 | 吳厝段43-72 | 吳厝段43-208 |
| 採樣日期 | 2014/9/11 | 2014/9/11 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 | 2014/9/15 |
| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | 單位 | 檢測值 |
| 銅 | 200 | 120 | mg/kg | 52.1 | 52.5 | 44.7 | 38.9 | 39.4 | 37.4 | 62.4 | 32.6 | 70.9 |
| 鉻 | 250 | 175 | mg/kg | 154 | 156 | 123 | 114 | 141 | 139 | **180** | 107 | **211** |
| 鎘 | 5 | 2.5 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.67 | ND | <0.67 |
| 鉛 | 500 | 300 | mg/kg | 20.7 | 20 | 14.7 | 18.2 | 16.7 | 16.7 | 23.9 | 18.2 | 25.5 |
| 鋅 | 600 | 260 | mg/kg | 167 | 134 | 96.3 | 90.2 | 121 | 98.5 | 196 | 101 | 246 |
| 鎳 | 200 | 130 | mg/kg | **145** | **138** | **148** | **146** | **153** | **149** | **168** | **131** | **188** |